**附件**：

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数 量** | **报 价** | **建议品牌** |
| **单价** | **总价** |
| 1 | 空气开关 |  DZ47G 20A 2p | 50 | （个） |  |  | 德力西 |
| 2 | 空气开关 | DZ47G 25A 3p | 20 | （个） |  |  | 德力西 |
| 3 | 导线 | 0.75平方BRV：黄、绿、红、蓝各30卷；黄绿10卷（100米一卷） | 130 | （卷） |  |  | 起帆 |
| 4 | PVC配线槽 | ：50mm\*35mm（加厚款） | 30 | （根） |  |  | 朴也 |
| 5 | 接线端子排固定式 | TD-1520 | 60 | （个） |  |  | 正泰 |
| 6 | 热继电器 | 新款1.6A-2.5A | 60 | （个） |  |  | 正泰 |
| 7 | 交流接触器 | AC220V,CJX2-0910 | 60 | （个） |  |  | 正泰 |
| 8 | 交流接触器辅助触头 | F4-22二常开二常闭 | 60 | （个） |  |  | 正泰 |
| 9 | 行程开关 | ）YBLX-K1/111微动滚轮 | 60 | （个） |  |  | （正泰 |
| 10 | PLC通讯线 | :USB-SC09-FX1N 1S 2N 3U连接通讯线 | 20 | （根） |  |  | 达亿宏 |
| 11 | 绝缘胶带 | 黄、绿、红、蓝各10卷（9米一卷） | 40 | （卷） |  |  | 公牛 |
| 12 | 针式端子 | 红色：E7508（1000只一包） | 60 | （包） |  |  |  |
| 13 | U型端子 | UT1-4（1000只一包） | 60 | （包） |  |  |  |
| 14 | 熔断器 | ：(10\*38)底座RT28N-32X 1P | 60 | (个） |  |  | 正泰 |
| 15 | 熔芯 | RT28-32(2A 10X38) | 100 | (个） |  |  |  |
| 16 | 鳄鱼夹 | 大号蓝色、红色各20个 | 40 | (个） |  |  |  |
| 17 | 2MM香蕉插头插座平头连接线 | K2ABD51电线实验导线电源线（红、绿各500根50CM） | 1000 | （根） |  |  |  |
| 18 | 电子尖嘴钳 | 5寸尖嘴钳(无齿） | 50 | (个） |  |  |  |
| 19 | 电子水口钳 | 5寸黄光柄水口钳 | 50 | (个） |  |  | 鸿崎 |
| 20 | 焊锡丝（盘） | １ｍｍ 0.5公斤/卷 | 50 | （卷） |  |  | 德力西 |
| 21 | 平头防静电电子镊子 | 黑色镊子120mm | 30 | (个） |  |  |  |
| 22 | 螺丝 | M4\*20MM | 6 | （公斤） |  |  | 潘帕斯 |
| 23 | 螺丝 | M4\*35MM | 2 | （公斤） |  |  | 潘帕斯 |
| 24 | 不锈钢螺母 | M4 | 6 | （公斤） |  |  | 金超 |
| 25 | 垫片 | 4mm\*8mm\*1mm | 4 | （斤） |  |  | 强强 |
| 26 | 轧带 | :5\*200mm | 6 | （公斤） |  |  | CZSL |
| 27 | 铝导轨 |  RR-A100（1米） | 40 | （根） |  |  |  |
| 28 | pcb单面板万能板 | 单面 镀锡板 9\*15cm | 600 | （个） |  |  |  |
| 29 | 铆钉板 | 电子线路实验板/电路安装板 | 100 | （个） |  |  |  |
| 30 | 电烙铁（配紫铜马蹄头） | 25W | 50 | （个） |  |  | 华夏银星 |
| 31 | 三端稳压管 | 7815 | 800 | （个） |  |  |  |
| 32 | 三端稳压管 | 7915 | 800 | （个） |  |  |  |
| 33 | 线绕绿漆电阻 | 100Ω RJ 10W | 2000 | （个） |  |  |  |
| 34 | 涤纶电容 | 334 0.33uF | 2000 | （个） |  |  |  |
| 35 | 电解电容 | 直插50V 2200uF | 600 | （个） |  |  |  |
| 36 | 二极管 | IN4007 | 3000 | （个） |  |  |  |
| 37 | 镀锡线纯铜电子线 | 国标0.6MM单芯 | 20 | （千克） |  |  |  |
| 38 | T型三通 | PE-4mm（可安装在网孔板上） | 20 | 个 |  |  |  |
| 39 | 单向节流阀(与气缸配套） | SMC AS1211F-M5-04A | 30 | 个 |  |  | 　 |
| 40 | 万用表9V电池 | 9V | 10 | 节 |  |  | 　松下 |
| 41 | 干电池1.5V | 1.5V | 40 | 节 |  |  | 　南孚 |
| 42 | 绝缘胶布 | 10米一卷 黑色 | 20 | 卷 |  |  | 　 |
| 43 | 欧标插座 | 电气柜导轨安装 10-16A | 10 | 个 |  |  |  |
| 44 | T型分压器 | 航空插头 接头M12-5芯 三通Y型分配转接头 一公转二母 | 30 | 个 |  |  |
| 45 | M12防水带线连接器 | M12 5芯直公头线 线长2米 | 50 | 根 |  |  |
| 46 | 西门子300编程电缆线 |  FOR 西门子S7-200/300/400 PLC TO PPI/MPI/DPPC ADAPTER USB | 4 | 根 |  |  | 　 |
| 47 | 插接件式可调节的电容式传感器 | 埋入式 3线连接，1NO，PNP输出，运作电压：24V 直流电，带有螺纹的金属外壳最大M12\*1,可用螺纹长度至少30mm，带有2个固定螺母，额定感应距离4mm,配套有直头款大约1.5m的预安装接线  | 10 | 个 |  |  | 　 |
| 48 | 插接件式可调节的电感式传感器 | 埋入式 3线连接，1NO，PNP输出，运作电压：24V 直流电，带有螺纹的金属外壳最大M12\*1,可用螺纹长度至少30mm，带有2个固定螺母，额定感应距离4mm,配套有直头款大约1.5m的预安装接线  | 10 | 个 |  |  |  |
| 49 | 磁性开关 |  CS-120 | 60 | 个 |  |  |
| 50 | 多股铜芯线 | 1.5mm 蓝色 | 2 | 卷 |  |  |
| 51 | 多功能测量仪 | 多功能测量仪UT526 | 3 | 块 |  |  | 　优利德 |
| 52 | 端子排 | 导轨式端子排 灰色  | 100 | 片 |  |  |  |
| 53 | 二位三通电磁阀 | 3V210-08-NC-DC24V | 10 | 个 |  |  |
| 54 | 三位五通电磁阀 | 4V230C-08 DC24V | 30 | 个 |  |  | 　 |
| 55 | 阀座 | SS5Y5-20-03 | 10 | 个 |  |  | 　 |
| 56 | 冷压端子 | 2508 | 10 | 包 |  |  | 　 |
| 57 | 公针 | 与重载连接器H16B-HD-40配套 | 30 | 套 |  |  | 　 |
| 58 | 母针 | 与重载连接器H16B-HD-40配套 | 30 | 套 |  |  | 　 |
| 59 | 接线端子 | PCT快速二进二出插拔式压线并线器 | 0.8 | 个 |  |  | 　 |
| 60 | 接线端子 | PCT快速三进三出插拔式压线并线器 | 1.2 | 个 |  |  | 　 |
| 61 | smc三位五通电磁换向阀 | 双电控DC24V,配管接头（气管直径为4mm）3个电磁阀配底座、配销声器 | 1 | 套 |  |  | 　 |
| 62 | smc二位五通电磁换向阀 | 单电控DC24V,配管接头（气管直径为4mm）、配销声器 | 1 | 个 |  |  | 　 |
| 63 | 网孔板 | 网孔安装板尺寸700\*550\*40,布满6\*6方孔阵列，采用304不锈钢材质，材料厚度不低于1.5mm，折弯拼接处氩弧焊工艺，并打磨、拉丝；网孔板底部配备支架，支架尺寸700\*550\*120，采用3030不锈钢方管焊接制成。提供符合要求的三视图，并标注尺寸、配合触摸屏支架安装，提供三视图图，效果图（不少于三个视角） | 40 | 个 |  |  | 　**定制**（需符合高级工考核要求） |

 合计