**采购清单**

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马凳 | 2步 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 搅拌水桶 | 16L | 只 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 方形无盖垃圾桶 | 40L | 只 | 4 | 　 | 　 | 公牛 |
| 4 | 排插 | 5孔\*3，线长5m | 只 | 8 | 　 | 　 | 公牛 |
| 5 | 排插 | 5孔\*3，线长2m | 只 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 直尺 | 1M不锈钢直尺 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 角尺 | 得力43CM三角尺，材质塑料 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 圆规 | 画图圆规黑色铸钢经典款24寸，最大画尺寸1206MM | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 玻璃刀 | T 型 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 瓷砖钳 | 瓷片分边钳 合金切片塑料手柄 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 瓷砖圆规刀 | 圆规油壶刀 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 手工锯 | 切砌块 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 微型手提电锯 | 功率1800W, 电流8.6A , 电压220V/50HZ, 速度660M/MIN 切割深度240MM  | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 飞机搅拌电钻 | 山型搅拌钻 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 铁锹 | 常规方型带一米长木柄 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | （锯齿）抹灰刀 | 30\*95\*2MM | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 小抹泥刀 | 　 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 托灰板 | 　 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 铁锤 | 4磅八角锤 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 橡皮锤 | 白色木柄橡皮锤 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 卷尺 | 长5.5米宽25MM | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | （数显）水平尺多尺寸 | 0.6 1.2 1.8 | 套 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 铝合金杆 | 方口75\*25\*200CM | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 拐尺 | 630\*400\*40\*17 镁铝直角尺 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 丁字尺 | 120CM丁字尺 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 手枪电钻 | 两电一充2.0 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 海绵抹子 | 大金平头海绵推刀 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 砂带打磨机 | 4\*6砂盘砂带机550W | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 推拉刀 | 总轴承数22 标尺数量2 最大切割宽度80\*80cm 最小切割宽度1.2cm 切割厚度6-16mm | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 组合角尺 | 尺身材质：不锈钢角架材质：铝合金尺身长度：300mm尺身宽度：25mm尺架长度：95mm尺身厚度：1.7mm表面工艺：镭射刻度产品毛重：170g | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 六棱杆 | 六棱铝合金杆，带刻度1M | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 钢锯 | 小钢锯得力6001 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 砂纸架 | 铝合金带孔 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 搓拉板 | 刮灰用 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 圆规头 | 　 | 套 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 油壶 | 防摔喷油壶 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 37 | 橡胶刮板 | 橡胶抹子大号 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 38 | 玻璃胶枪 | 玻璃胶枪打胶压胶枪家用硅胶结构美缝剂 | 根 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 39 | 打磨块 | 手擦片打磨块 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 40 | 铁眼砂纸架 | 带眼铁砂大眼款 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 41 | 蓝色大水桶 | 100L蓝色塑料桶 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 42 | 抹灰镘刀 | 尺寸：95\*300mm厚度：0.4mmSK5特殊钢材 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 43 | 抛光镘刀 | T型鲁峰 | 把 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 44 | F型夹 | 夹持宽度：80mm最大夹持高度：500mm | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 45 | 瓷砖贴面工位 立式线锯仪 | 根据现场设计符合世赛基本要求，（立式线锯仪套、 工具柜1个）(2)工具柜，材质，多层板，两抽屉带翻盖，边上有悬挂的伸缩板可便于选手操作也有更多的利用空间，可带锁的移动储存柜，让选手更为放心。 最大切割厚度：360mm外形尺寸：1900\*1000\*670mm锯条规格：4070mm 电机功率：3kw 外形尺寸：1900\*1000\*670mm 锯轮直径：500mm 工作台规格：580\*540mm 工作台角度：0-45°重量：270kg（含水盘，水泵，照明灯，金钢石锯条，1根） 最大通过厚度：460mm 锯条规格：4070mm 电机功率：3kw 外形尺寸：1900\*1000\*670mm 锯轮直径：500mm 工作台规格：580\*540mm 工作台角度：0-45° 重量：270kg（含水泵，照明灯） 最大通过厚度：460mm 锯条规格：4070mm 电机功率：3kw 外形尺寸：1900\*1000\*670mm 锯轮直径：500mm 工作台规格：580\*540mm 工作台角度：0-45° 重量：270kg（含水泵，照明灯） | 套 | 4 | 　 | 　 | 芮丰 |
| 46 | 六边桌 | 1.2\*0.6M六边桌含6个凳子 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |

 合计：